ÎÞ±êÌâÎÄµµ

### Einstellungen intelligentes Landegestell (Intelligent Gear)

Im Notfall kann das intelligente Landegestell ein Kamergimbal schützen. Wird das intelligente LG hier eingeschalten und anschliessend mit Strom versorgt ist es Grundsätzlich unten (Landen). Fliegt der Multikopter höher als 5 Meter oder ist die Funktion ausgeschaltet kann das Landegestell über einen Schalter an der Fernsteuerung bedient werden.

Einstellung

- "ON" auswählen um Funktion einzuschalten.

- Im CH Mapping der Basic Einstellungen einen Kanal zuordnen der auf der Fernsteuerung über einen 2-Stufen Schalter bedient wird. Unbedingt sicherstellen, dass die Anzeige auf grün wechselt wenn das Landegestell oben oder unten ist.