无标题文档

### Notfall (Failsafe) Einstellungen

Schalter für automatische Rückkehr (Failsafe / Go-Home)
Auch während des normalen Flugbetriebs kann die automatische Rückkehr zum Startplatz durch betätigen des Failsafe Schalters ausgelöst werden. Der Vorgang kann auch hier durch Umschalten vom GPS Modus in den Att. -oder Manual Modus wieder unterbrochen werden.

Einstellen des Schalters
Im CH Mapping der BASIC Einstellungen, kann ein 2-Stufen Schalter an der Fernsteuerung als Failsafe/Go Home Schalter gewählt werden.
Hier “Go-Home Enable” (Rückkehr einschalten) auswählen und Schalter betätigen. Wechselt der Schieber auf grün ist die Einstellung abgeschlossen.
(Rev. = Reverse = Umkehr des Signals)