æ—&xnbsp;æ&xnbsp;‡é¢˜æ–‡æ¡£

ï»¿

### Notfall (Failsafe) Einstellungen

Der Failsafe Modus schützt den Multikopter, wenn keine Signale von der Fernsteuerung empfangen werden. In diesem Fall hält der ZYX-M den Schwebeflug oder steuert den Multikopter zurück zum Startplatz.

Startplatz (Home point)
Sind vor den Start genügend GPS Daten von mind. 6 Satelliten vorhanden wird diese Position als Startplatz gespeichert, wenn die Motoren das erste Mal anlaufen. Konnte das GPS Modul vor dem Start nicht genügend Daten sammeln, wird die Position als Startplatz gespeichert an der das GPS Modul zum ersten Mal mind. 6 Satelliten gefunden hat.

Go Home Alt
Legt die Flughöhe für die Rückkehr fest um nicht mit Hindernissen zu kollidieren.