æ—&xnbsp;æ&xnbsp;‡é¢˜æ–‡æ¡£

### Einstellen der Leerlaufdrehzahl
(Idle Speed)

Mit dem Idle Speed wird die Leerlaufdrehzal der Motoren verändert .

Im Normalfall kann die mittlere Einstellung (Recommended) verwendet werden

Startprozedur

Aus Sicherheitsgünden muss zum Starten der Motoren ein Startbefehl CSC (Combination Stick Command) über die Steuerknüppel der Fernsteuerung gegeben werden. Dazu beide Steuerknüppel gleichzeitig nach unten und innen oder nach unten aussen bewegen.

Nach dem Anlaufen der Motoren muss die Gasstellung innert 3 Sekunden auf über 10 % erhöht werden, sonst stoppen diese wieder.

Für Motortest immer Propeller entfernen!