æ—&xnbsp;æ&xnbsp;‡é¢˜æ–‡æ¡£

Sensor Kalibrierung (Sensors Calibration)

- Wenn der Flugkontroller nicht bewegt wird und der Wert des Kreisels (gyroscope) höher ist als 0,2 sollte er neu kalibriert werden. Vorgehen: Flugkontroller nicht bewegen. Klick auf "Calibrate Gyroscope", bis der Status OK angezeigt wird.

- Wenn der Flugkontroller nicht bewegt wird und der Wert des Beschleunigungs- sensors (accelerometer) höher ist als 10.0 oder weniger als 9.6 sollte er neu kalibriert werden. Vorgehen: Flugkontroller aus dem Multikopter nehmen und "Calibrate Accelerometer" anwählen. Jede der 6 Seiten des Flugkontrollers hintereinander für 2 Sekunden auf einen geraden Tisch legen bis der Status OK angezeigt wird.

Speichern (Write Flash)

- Bitte auf "Write Flash" klicken, wenn alle Parameter modifiziert wurden. Sobald der ZYX-M Flugkontroller neu gestartet wird arbeitet er mit den neuen Werten.