æ—&xnbsp;æ&xnbsp;‡é¢˜æ–‡æ¡£

### IOC Einstellungen

1. "IOC enable" auswählen um die Funktion einzuschalten.
2. Auswählen einer IOC Funktion im drop-down Menue.
3. IOC beinhaltet auch die Funktion POI. Daher muss im Ch mapping ein 3-Stufenschalter an der Fernsteuerung zugeordnet werden.
--> Ein/Aus - IOC - POI
4. Wenn die Anzeige im Assistenten auf grün wechselt ist die Einstellung richtig.

Achtung!

Wechselt die Anzeige beim Einschalten des IOC nicht auf grün, mus der Signalendpunkt an der Fernsteuerung richtig eingestellt werden.