æ—&xnbsp;æ&xnbsp;‡é¢˜æ–‡æ¡£

### Unterspannungsalarm Einstellen

Aktuelle Spannung (Current Voltage)

Wenn der Akku am Flugkontroller und dieser am PC angeschlossen ist, wird die aktuelle Spannung angezeigt.

Kalibrierung (Voltage Calibration)

Wenn die aktuelle Spannung nicht mit der Anzeige eines externen Voltmeters übereinstimmt, muss die Spannungsmessung des ZYX-M neu kalibriert werden. Dafür zuerst den extern gemessenen Wert unter "current Voltage" eintragen, dann klick auf "Calibration".

Akkutyp wählen (Recommend Settings)

In der "Drop Down" Liste die Zellenzahl des verwendeten Akkus auswählen.