æ—&xnbsp;æ&xnbsp;‡é¢˜æ–‡æ¡£

### Positionierung des ZYX-M
(Mounting Location)

Damit der ZYX-M Flugkontroller perfekt arbeitet, muss er einen Bezug zum Schwerpunkt des Multikopters haben. Dafür müssen die genauen Distanzen von Hauptkotroller (MC) und GPS Modul zum Schwerpunkt (CG) auf der X, Y und Z Achse eingetragen werden. Liegen die Module auf der Seite der roten Achsabschnitte sind es positive Werte (z.B. 4, 6, 11). Liegen die Module auf der Seite der violetten Achsabschnitte sind es negative Werte (z.B. -4, -6, -11).

Achtung!

- Ungenaue Angaben können Vibrationen und Fehlfunktionen zur Folge haben.

- Die beschriftete Fläche des GPS Moduls muss oben liegen und der Pfeil in Flugrichtung zeigen.