æ—&xnbsp;æ&xnbsp;‡é¢˜æ–‡æ¡£

### Erste Stufe (First-Level Protection)

Auf der ersten Warnstufe, gelbe LED blinkt dauerhaft oder es wird gleichzeitig eine Rückkehr zum Startplatz eingeleitet.

Einstellung

1. Eingeben der gewünschten Mindestspannung.
   (Empfohlen nicht unter 3.60V pro Zelle.
   Beispiel: 4S = 4 x 3.60 = 14.40V)
2. Wählen der Sicherheitsmassnahme.

Tipps

- Die Restspannung sollte auch mit einem externen Voltmeter überprüft werden.

- Unbedingt sicherstellen, dass der Unterspannungsschutz der ESC (Cut Off) ausgeschaltet oder nicht höher als 3.10V pro Zelle ist.

- Go-home landing funktioniert nur bei genügend verfügbaren GPS Daten.