æ—&xnbsp;æ&xnbsp;‡é¢˜æ–‡æ¡£

### Motorstop Einstellung
(Cut Off Typ)

- Immediate Cut Off : Gilt für alle Flugmodi. Die Motoren laufen bei über 10 % Gasstellung. Nimmt man das Gas unter 10 % Zurück stoppen die Motoren. Erhöht man die Gasstellung innert 5 Sekunden wieder auf über 10 % laufen die Motoren ohne Startprozdur wieder an .

- Intelligent Cut Off: Gilt für alle Flugmodi. Die Motoren können nur mit dem CSC Befehl (Combination Stick Command)gestoppt werden. CSC keinesfalls während des Fluges ausführen

Startprozedur siehe "Advanced / Motor".
Für mehr Informationen zum Thema bitte Anleitung lesen.