æ—&xnbsp;æ&xnbsp;‡é¢˜æ–‡æ¡£

### Sender/Empfänger Einstellungen

Empfohlene Fernsteuerung
PCM oder 2.4GHz mit mind. 7 Kanälen.

Sender Einstellung

1. Flächenmodell auswählen.
2. Alle Kanäle ( throttle, elevator, ailerons, rudder, expo, mischer, etc.) auf Standard zurücksetzen. Alle Endpunkte auf 100 % sowie alle Trim und Subtrim auf 0 stellen.
3. Funktionen wie Ändern der Flugmodi einem Kanal und einem Schalter an der Steuerung zuordnen.

Achtung!
Nach Änderungen an den Einstellungen des Flugkontrollers, des Senders oder Empfängers System neu starten und neue wie bestehende Einstellungen nochmals überprüfen.