æ—&xnbsp;æ&xnbsp;‡é¢˜æ–‡æ¡£

### Positionasangabe Flugkontroller und GPS Modul

Vorbereitung:

Alle Komponenten inkl. Akku, Gimbal und Kamera müssen montiert und der Schwerpunkt auf allen 3 Achsen bestimmt sein. Auf der X und Y Achse sollte dieser möglichst in der Mitte liegen, auf der Z Achse im Bereicht der Mittelplatten oder etwas darunter.

ZYX-M Flugkontroller

- Das Hauptmodul (MC=Main Controller) sollte parallel zur Flugrichtung bzw. 90°, 180° oder 270° dazu sowie möglichst Nahe dem Schwerpunkt und möglichst Vibrationsfrei platziert werden.

- Für richtige Angabe Pfeil auf dem Flugkontroller beachten. Beschriftung muss oben liegen.

- Ändert der Schwerpunkt, Angaben unbedigt anpassen.