æ—&xnbsp;æ&xnbsp;‡é¢˜æ–‡æ¡£

### Zweite Stufe (Second-Level Protection)

Auf der zweiten Stufe blinkt die rote LED dauerhaft oder der Multikopter beginnt zusätzlich an Ort zu sinken.

Einstellung

1. Eingeben der gewünschten Mindestspannung.
   (Empfohlen nicht unter 3.50V pro Zelle.)
2. Wählen der Sicherheitsmassnahme.

Tips

- Mittelstellung geht automatisch auf 90%. Um Schwebeflug zu halten Gasknüppel auf 90%.

- Ist der Gasknüppel auf 90%, ist ein langsames Sinken möglich. Pitch, Roll und Yaw Steuerung ist weiterhin aktiv.
  Unbedingt so schnell als möglich landen.