### Antriebskonfiguration

Willkommen im Software-Assistenten des TAROT ZYX-M Flugkontrollers.
Auf dieser Seite kann der zu Ihrem Modell passende Multirotor Typ ausgewählt werden.

Tips:

- Bitte lesen Sie die Betriebsanleitung sorgfältig durch und machen Sie die Einstellungen der Parameter erst nachdem Ihr Modell flugfertig aufgebaut ist.

- In den nebenstehenden Antriebsdiagrammen entsprechen die Motoren M1 bis M8 den jeweiligen Anschlüssen M1 bis M8 am Flugkontroller. Die Pfeile (rot/grün) zeigen welche Drehrichtung Motor und Propeller an dieser Position haben müssen

Für Motortest immer Propeller entfernen!