æ—&xnbsp;æ&xnbsp;‡é¢˜æ–‡æ¡£

### Notfall (Failsafe) Einstellungen

Auswahl der Failsafe Prozedur

Die Prozedur "Rückkehr zum Startplatz" (Go Home) funktioniert nur, wenn dem GPS Modul genügend Satellitendaten zur Verfügung stehen. Andernfalls wird der Multikopter weiter stabilisiert und hält die Höhe.

Mit GPS Unterstützung stehen zur Auswahl:

Hover: Hält Position und Höhe

Alt Go-home: Kehrt zurück zu Startplatz. Höhe (Alt) und Flugrichtung (Heading) einstellbar.

Failsafe Prozedur unterbrechen

Kehrt das Signal der Fernsteuerung währen der Failsafe Prozedur im GPS Modus zurück, kann diese durch Umschalten in den Attitude oder Manual Modus unterbrochen werden.