ÎÞ±êÌâÎÄµµ

### Flugzonenbegrenzung
(Forbidden Area Limit)

- Der Multiikopter wird von allen 3 Begrenzungen gleichzeitig beeinflusst. Es kann nur innerhalb der Schnittmenge der Limiten geflogen werden.

- Bei aktiviertem "Forbidden Area Limit" erfolgt zuerst eine Warnung über 10x rotes blinken der LED. Bei weiteren vordringen in den gesperrten Luftraum wird die Gassteuerung deaktiviert und der Kopter sinkt mit 3m/s bis zur Landung oder dem Verlassen der Sperrzone.

Achtung!

Bitte lesen Sie auch die Anleitung bezüglich Flugzonenbegrenzung und informieren Sie sich über geltende Gesetze in ihrem Land.