ÎÞ±êÌâÎÄµµ

### Flugdistanzbegrenzung
(Distance Limit)

- Die Standard Flugdistanzbegrenzung ist auf 300 Meter voreingestellt.

- Die Flugdistanzbegrenzung kann innerhalb von 10-60000m angepasst werden.

- Die Flugdistanzbegrenzung funktioniert nur im GPS Modus

- Wird die eingegebene Begrenzung im Attitude oder Manual Mous überschritten, wird nach einer Pufferzone von 10 m die automatische Rückkehr eingeleitet. Befindet sich der Multikopter wieder innerhalb der Flugzone kann die auch Kontrolle wieder übernommen werden.

- Failsafe und Ground Station werden durch die Begrenzungen nicht beeinflusst.